体温传感器数据：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sense | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VZ | 1.2061V | 1.2061V |  | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V |
| R（K） | 5.1011 | 5.1011 |  | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 |
| Vo(mV) | 601.86 | 604.42 |  | 602.07 | 601.69 | 601.96 | 601.18 |
| I | 116.7UA | 116.2UA |  | 116.8uA | 116.8UA | 116.8UA | 116.8UA |
| 温度℃ | 38.00 | 38.00 |  | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sense | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VZ | 1.2061V | 1.2061V |  | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V |
| R（K） | 5.1011 | 5.1011 |  | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 |
| Vo(mV) | 620.92 | 623.38 |  | 621.17 | 621.05 | 621.03 | 620.76 |
| I | 112.7UA | 112.2UA |  | 112.8uA | 112.8UA | 112.8UA | 112.8UA |
| 温度℃ | 28.000 | 28.000 |  | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sense | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VZ | 1.2061V | 1.2061V |  | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V |
| R（K） | 5.1011 | 5.1011 |  | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 |
| Vo(mV) | 591.83 | 594.64 |  | 592.21 | 592.25 | 591.99 | 591.70 |
| I | 118.4uA | 117.8UA |  | 118.3uA | 118.3UA | 118.3UA | 116.5UA |
| 温度℃ | 43.000 | 43.000 |  | 43.025 | 43.025 | 43.002 | 43.001 |

水温传感器数据：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sense | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| VZ | 1.2061V |  |  | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V |
| R（K） | 5.1011 |  |  | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 |
| Vo(mV) | 66701 |  |  | 667.04 | 666.94 | 667.22 | 66701 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度℃ | 4.00 |  |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sense | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| VZ | 1.2061V |  |  | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V |
| R（K） | 5.1011 |  |  | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 |
| Vo(mV) | 632.66 |  |  | 632.43 | 601.69 | 632.93 | 632.72 |
| I | 116.7UA |  |  | 116.8uA | 116.8UA | 116.8UA | 116.8UA |
| 温度℃ | 22.000 |  |  | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sense | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VZ | 1.2061V |  |  | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V | 1.2061V |
| R（K） | 5.1011 |  |  | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 | 5.1011 |
| Vo(mV) | 601.86 |  |  | 602.07 | 601.69 | 601.96 | 601.18 |
| I | 116.7UA |  |  | 116.8uA | 116.8UA | 116.8UA | 116.8UA |
| 温度℃ | 40.000 |  |  | 40.000 | 4.000 | 40.000 | 40.000 |